132HSI固件收音机说明
一、 硬件
· 适用硬件： IOTCU_V9.1B 蓝牙版本短波改装软板（仅支持 2025年8月1日之后发货的版本，其他版本及小板无法使用132HSI固件）。
· 购买渠道：
· 闲鱼：http://x.iotcu.cn
· 淘宝：http://t.iotcu.cn
· [bookmark: _GoBack]教程与资源：
· 主教程：https://k1.iotcu.cn/
· 在线刷机/固件下载：https://k5.vicicode.com
· 视频评测：抖音、哔哩哔哩、小红书搜索 iotcu。

二、 推荐固件说明 
· 固件名称：LOSEHU132HSI_IOTCU收音机优化版.bin
· 硬件要求：必须搭配 IOTCU_V9.1B 短波板，且设备需具备 2M以上内存。
· 版本分化说明：
· P (拼音版)：支持输入法编辑频道名称，不支持频谱仪，支持LED手电筒。
· S (频谱版)：支持频谱仪，不支持输入法编辑频道名称，不支持LED手电筒。

三、 基础操作指南 (基于LOSEHU132HSI固件) 
	模式切换​
	短按 0键：切换 FM / AM / 单边带 (SSB)

	
	

	波段切换​
	AM模式：短按 2/8键
单边带模式：短按 2/8键切换 HAM 波段
FM模式：无波段切换

	
	

	频率输入​
	短按 5键进入输入状态。
数字输入，*代表小数点，M代表确认。
输入后会自动带入波段配置并切换参数。

	
	

	
	

	自动搜台​
	短按 3/9键开始搜索。
短按上下键切换搜索方向 (Up/Down)。
注意：搜台过程中需短按 退出键​ 才能停止搜索。

	
	

	步进调节​
	短按 1/7键切换步进频率。

	
	

	带宽调节​
	短按 6键调节带宽。

	
	

	ATT调节​
	短按 *键调节衰减 (含直通模式 OFF)。

	
	

	RSSI显示​
	短按 4键取消/开启 RSSI 显示 (可消除规律噪声)。

	
	

	双守听开关    ​
	开启：收音机模式下 长按​ 退出键。
关闭：收音机模式下 短按​ 退出键。


SSB (单边带) 专用操作 
· 短按 F键：切换 USB / LSB。
· 短按上下侧键：调整 BFO。

四、 固件版本更新历史 
V1.9 (当前最新) 
· 修复：修复了侧键切换 AB 信道卡死的问题。
· 版本分化：
· P版：支持输入法、LED手电筒、不支持频谱仪。
· S版：支持频谱仪、不支持输入法及LED手电筒。
V1.8 
· 新增：AM/FM 打开自动软件静音功能，减少无信号时的噪音。
· 优化：修复了一些 BUG。
· 版本分化：同上。
V1.7 
· 新增：打开了 LED 照明灯侧键配置。
· 优化：修复了一些 BUG。
· 版本分化：同上。
V1.6 
· 优化：搜台流程（搜不到自动停止）、开机及切换流程、音量赋值。
· 新增：FM 校园频率搜索。
· 版本分化：同上。
V1.5 
· 重构：RSSI 与 SNR 显示功能重制。
· 频段调整：
· 移除：630M Ham、160M Ham、120M Bcast。
· 新增：120M BPM、30M BPM、20M BPM。
· 优化：HAM 频段入口调整至语音通联常用频点。
· 功能增强：FM 增加带宽及去加重 (De-Emphasis) 调节。
· 版本分化：同上。
V1.4 
· 重大变更：固件首次分化为 P (拼音版)​ 和 S (频谱版)。
V1.3 
· 优化：单边带模式 RSSI 显示效果。
V1.2 
· 新增：支持 Si4732 短波与 UV 双守听功能。
· 调整：Si4732 单边带带宽默认为 2.2KHz。
V1.1 
· 新增：Si4732 增加海事电台波段。
· 校准：Si4732 及 UV 波段的 RSSI 进一步校准，显示值更接近综测仪数据。
V1.0 (初始版本) 
· 基础功能：包含波段切换、频率输入、自动搜台、步进调节、模式切换(AM/FM/SSB)、ATT调节、带宽调节、RSSI显示开关等功能框架。

提示：
· 刷机前请确保设备电量充足，并严格按照在线刷机教程 (https://k5.vicicode.com) 操作。
· 对讲机UV功能说明：https://github.com/losehu/uv-k5-firmware-custom


